**Ogłoszenie**

 na wykonanie zadania pn:

**„Remont budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”**

1. **1. Zamawiający**

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

**2.Tryb udzielenia zamówienia**

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Staszowie.

1. **kreślenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;**

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w **Dziale technicznym (parter)** bądź na stronie internetowej [**www.zecstaszow.avx.pl**](http://www.zecstaszow.avx.pl)

 **4.Przedmiot zamówienia**

1. **Przedmiotowe zamówienie obejmuje:**
2. 1.Remont elewacji ściany północnej kotłowni WR-10 w ZEC Staszów.
3. Remont ściany o wym. (wys. x szer.) 15,7m x19m polegać będzie na:
4. -wymianie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 248m2.
5. a) pasa pionowego na całej wysokości ściany z lewej i prawej strony o szerokości 6,5m
6. b)pasów poziomych na wysokościach 0-1,8m, 3,0-4,9m, 10,9-13,1m, 14,3-15,7 o szerokości ok. 6,0m
7. c)oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości i pomalowaniu konstrukcji nośnej ściany północnej o powierzchni malowania ok 301m2
8. d)wymiana żaluzji nawiewnej wraz z zabezpieczeniem przed nawiewaniem śniegu o wym. 0,95x 1,1m
9. 2 Remont dachu kotłowni WR-10 w ZEC Staszów :
10. a)demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej na konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z płyt warstwowych o pow. ok.460m2
11. b)montażu płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 6cm w kolorze niebieskim 5010 o pow. ok. 460 m2
12. c) oczyszczenie i pomalowanie metalowej konstrukcji wsporczej dachu tj. dźwigarów o pow. malowania ok..114m2 i wiązarów z kratownic o pow. kratownic ok. 62m2
13. d)wymiana rynny ok 24,1 m i rur spustowych 3x15m wykonanych z blachy powlekanej
14. e)wymiana wywietrzników dachowych ɸ250 szt 2 i ɸ400 szt 2
15. 3 Utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera  **SIWZ**

**5.Zamówienia częściowe** Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1. **Oferty wariantowe**

Oferty należy złożyć w dwóch wariantach:

-Wariant I obejmujący zakres robót z pkt.3.1,3.2, 3.3

-Wariant II obejmujący zakres robót z pkt 3.2, 3.3

**7. Termin wykonania zamówienia:**

od dnia podpisania umowy do 15.10.2014r.

**8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na realizacji modernizacji, budowie lub remoncie budynków elewacji wykonanej z płyt warstwowych.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. .

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz

dokumenty określone w pkt.9 SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

**9. Informacje na temat wadium**;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;** 100% cena

**11. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć do dnia 12.08 2014r do godz 13ººw sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

**12. termin związania ofertą;** 30 dni

**13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.